|  |  |
| --- | --- |
| **评分标准一级指标** | **评分标准二级指标及其分值**  （如有需要，评分标准也可详细至三级指标，下同） |
| **一、网络布线与基础连接（50分）** | 实现两个PC——信息点面板——配线架——设备之间的连通，全部可以互通得50分，如果一个PC——信息点面板——配线架——设备之间不通扣25分，（50分）  在每条线缆互通的前提下，如果每条线缆未捆扎、信息面板未做标识，各扣2分；如果模块、配线架、RJ45水晶头制作不规范各扣1分；  如没有经过配线架，但符合网络拓扑连接的每条有效链路双绞线线缆得1分，共计14分； |
| **四、广域网配置** | **如果本题**show ppp multilink命令没有信息或者member links没有s0/1、s0/2接口，则本题0分  4-1 在RT1上执行show ppp multilink、show run interface serial 0/1命令查看配置，全部正确得20分，错或者漏一个方框内一行配置扣4分(20分) |
| **四、广域网配置** | 4-2 （8分）  在RT1、RT2上分别执行show run interface multilink 1命令查看MPPC压缩协议配置，全部正确得8分，错或者漏一个配置扣4分(8分) |
| **五、无线配置** | **AP注册成功，通过show wireless ap status时status状态为Managed开始分步给分，如果不成功无线配置成绩为0**  5-1（20分）  5-1-1 在DCWS执行show wireless查看AP认证模式、IP地址配置，全部正确得12分，AP认证模式配置错误扣12分，IP地址配置错误扣2分（14分）  在DCWS执行show wireless ap status查看AP状态信息是否为Managed、AP管理地址配置是否正确，全部正确得6分，AP管理地址配置错误扣3分（6分） |
| **五、无线配置** | 5-2 首先进入DCWS无线全局配置模式(wireless)，执行show running-config current-mode查看network模式相关配置，SSID FenZhiXX-IN全部正确得14分，SSIDFenZhiXX-Internet全部正确得2分（16分） |
| **五、无线配置** | 5-3首先进入DCWS无线全局配置模式(wireless)，执行show running-config current-mode查看配置，配置所有无线接入用户相互隔离正确得2分，Network模式下限制SSID FenZhiXX-IN每天早上0点到6点禁止终端接入正确得4分，开启SSID FenZhiXX-Internet ARP抑制功能正确得4分（10分） |