全国职业院校技能大赛纺织品检验与贸易赛项

纺织品贸易实操机考样题（第1套）

## 任务背景

湖北AB纺织品进出口有限公司是一家主营女装、童装服饰出口的国际贸易企业，其主要贸易伙伴为欧美客商。

AB公司于2019年4月6日与英国C.Oliver公司确认一笔童装外套生产订单，客户要求在9月15日前，完成订单生产并装运。英国C.Oliver公司是欧美知名服装企业，产品遍布全欧洲及北美，其总部位于英国利物浦，在亚太地区均设有分支机构。

**任务一：订单分析**

跟单员张梅接受经理委派，于2019年4月6日接手订单，获得《PURCHASE ORDER》、《PRODUCT SKETCH》、《SUPPLIER MANUAL》等一系列原始单据。根据客户指示，需要在5个月内完成所有生产、检验、包装等任务，装运起航。

**任务要求**

根据客户资料中关于订单条款、生产工艺、大货生产、包装等要求，完成订单分析任务。在右侧各个问题下方，选择最符合要求的答案。

**参考样题**

**订单条款 - 支付条款**

【单选】 客户在采购订单（Purchase Order）的支付条款（TERMS OF PAYMENT）中约定，将采取以下哪种方式进行结算？

A.通过100%保兑不可撤销即期信用证付款，在装船日期后15 天内在中国议付。

B.在订单确认后的10天内，支付20%定金，余款在收到提单后的60天内通过电汇形式支付。

**订单条款 - 货运条款**

【单选】 根据客户订单（Purchase Order）中装运条款（SHIPPING）的约定，以下关于装运要求的描述不正确的是？

A.货物的最迟装运日期不得晚于2019年9月15日。

B.卖方可以根据运费成本、运输时长等因素，自行选择合适的承运人。

**产品工艺 - 生产工艺**

【单选】 在产品草图（Product Sketch）材料中，对产品的生产工艺做出了详尽的描述。参考该文档第一页的工艺要求，以下描述错误的是？

A.产品需要采用指定品牌为YKK的拉链。

B.在缝制拉链时，拉链齿与面料边缘应保持2毫米的间距，以防拉链卡住。

C.在成衣的右手上臂处，应缝制产品商标。

**生产与包装 - 第三方检测机构**

【单选】 在供应商手册的Quality Guides文档中，客户指定了第三方检测实验室，这些检测机构在全球各地都设有分支机构，供应商可以选择其中任意一家客户认可的机构进行第三方检测。那么对于本案例供应商，选择以下哪个检测机构是合理的？

A.ITS Ltd. Shanghai

B.ITS LabTest Bangladesh Ltd. (Dhaka)

C.Intertek India Pvt Ltd.

**生产与包装 - 溢短装条款**

【单选】 在供应商手册的General Instructions文档中，客户约定了最大溢短装百分百，如果不超过这个数值，供应商可以自行溢短装，超过该数值，须提前汇报客户。这个溢短装数值是？

A.订单数量的正负5%

B.订单数量的正负3%

**任务二：日程安排**

跟单员在完成基本的订单信息分析后，需要根据订单所涉及到的关于交货期的要求，为自己制订工作计划安排。

**任务要求**

根据订单中客户关于样品确认、产品检验、大货交付等关键时间点的约定，并结合跟单业务实际（如生产过程中的检验、大货交付前的订舱等关键环节），在日历中安排重点业务时点。

**参考样题**（备选任务清单）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **可选任务** | **阶段** | **可选任务** |
| 样品跟单 | 款式样 | 生产跟单 | 生产样 |
| 样品跟单 | 分析订单 | 生产跟单 | 安排生产进度 |
| 样品跟单 | 选择生产企业 | 生产跟单 | 日常验货 |
| 样品跟单 | 进行验厂 | 生产跟单 | 中期检验 |
| 样品跟单 | 尺码样 | 生产跟单 | 尾期检验 |
| 原辅料跟单 | 对等样 | 包装跟单 | 包装作业 |
| 原辅料跟单 | 色样 | 包装跟单 | 第三方检验 |
| 生产跟单 | 客户自检 | 运输跟单 | 租船订舱 |

**任务三：样品检验**

跟单员在确定意向企业后，即安排企业进行样品生产。现已收到生产企业提供的样品多件，跟单员需要对这批样品进行初步的检验。从该批样品中，取出一件，结合订单工艺要求，进行生产工艺、规格尺码、工艺瑕疵等方面进行检验。

**任务要求**

结合工艺要求，对样品进行检验。在存在问题的位置，进行标记，并提出整改意见。

**参考样题**（照片）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**任务四：原辅料检验**

在客户确认样品后，跟单员即要与生产企业确认大货生产。首先需要对大货的面料、辅料（如纽扣）进行确认，其次需要安排合适的供应商提供大货配件（如主标、洗标、挂牌等）。

**任务要求**



1.根据订单文件中关于面料颜色（色号）的要求，通过Pantone标准色卡，比对面料供应商提供的色样，在每组3款颜色相近的面料中，选择最合适的面料。

2.根据订单要求，结合具体产品，在每一组辅料中，选择最为合适的辅料用于大货生产。

**参考样题**

1.选取色样

2.确认辅料（洗涤标志）

1. 
2. 

**任务五：抽样评估**

在大货生产临近完成时，跟单员需要整体评估产品质量水平，以符合客户的质量标准。通常，在日常检验的基础上，跟单员会在生产进度达到85%以上时，通过抽样检验来确认整体质量情况。

**任务要求**

根据客户订单文件中要求的接受质量限（AQL），采用GB/T 2828.1-2012抽样检验标准，逐批次完成大货抽样检验。

**参考样题**

跟单员从第1批次大货（总共240件）中抽取一定数量的样本，进行抽样检验。结果发现，存在1件不合格品，请根据抽样结果，运用GB2828-2012标准，判断该批次大货是否合格。

**任务六：包装与箱唛**

生产进度如期推进，即将进入最后阶段，需要安排后续的包装作业。跟单员需要根据客户订单要求，确定包装规格，并结合实际生产数量，计算包装数量。


**任务要求**

1.根据订单要求，选择合适的包装瓦楞纸类型，并确定包装规格，计算所需包装箱的数量。

2.根据订单要求，设置合适的箱唛，并将设计好的箱唛粘贴于纸箱上。

**参考样题**

1.选择包装纸板类型



单瓦楞纸箱 双瓦楞纸箱 三瓦楞纸箱

2.确认包装规格，计算包装数量

3.设计箱唛

## 任务素材

1. Purchase Order
2. Product Sketch
3. General Instructions
4. Samples
5. Quality Guides & Requirements
6. Packing & Documents
7. Shipping & Delivery

