1. 起动机不运转：起动机推拉线圈接线柱掉落，塞边上缝隙里；
2. 发动机无法启动：点火主继电器控制线断路。

账号：admin 密码：damin 登录后点击X1/M2,灯绿设置成果。

3. 4缸后排进气门点蚀。