|  |  |
| --- | --- |
| **评分标准**  **一级指标** | **评分标准二级指标及其分值**  （如有需要，评分标准也可详细至三级指标，下同） |
| **六、安全策略配置** | 6-1 （14分）  6-1-1在FW-1上执行show ip route命令查看路由信息，全部正确得4分，如果错或者漏一个方向扣2分(4分)  在FW-1上执行show address、show policy命令查看策略配置，两个方向都正确得4分，如果错或者漏一个方向配置扣2分 (4分)  6-1-2在FW-2上执行show address、show policy命令查看策略配置，四个方向都正确得6分，如果trust-dmz、dmz-trust错或者漏一个方向配置扣2分，如果trust-untrust、dmz-untrust错或者漏一个方向配置扣1分(6分) |
| **六、安全策略配置** | 6-2在FW-1、FW-2上分别执行show ad zone untrust configuration命令查看攻击防护配置，全部正确得4分，错或者漏一台设备配置扣2分(4分) |
| **六、安全策略配置** | 6-3在FW-2上执行show snat命令查看NAT配置，全部正确得6分，错或者漏一个网段配置扣2分(6分) |
| **六、安全策略配置** | 6-4(26分)  6-4-1在FW-2执行show url-profile命令查看配置，全部正确得12分，错或者漏一个关键字配置扣6分(12分)  6-4-2在FW-2执行show webpost-profile命令查看配置，全部正确得6分 (6分)  在FW-2执行show configuration | include log命令查看日志配置，全部正确得8分 (8分) |