2019年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

一、赛项名称

㈠赛项名称：

电梯维修保养

㈡压题彩照（图1）
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图1
㈢赛项归属产业类型：

加工制造类

㈣赛项归属专业大类/类（表1）

表1  赛项归属专业大类/类

	组别
	专业类
	专业代码
	专业名称
	专业方向

	中职
	加工制造类
	051600
	机电设备安装与维修
	电梯安装与维修

	
	
	053000
	电气运行与控制
	电梯运行与维护


赛项申报专家组

三、赛项目的
通过在真实电梯部件构成的教学电梯上按照实际要求进行电梯的维修保养操作，考核参赛选手电梯维修保养操作技能与操作规范；体现具有时代背景的新技能、新技术和岗位职业素质。通过竞赛，展示职业教育教学改革与创新的最新成果，检阅参赛队现场分析与处理问题能力、团队协作、工作效率、安全及文明生产等职业素养及良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；引领职业院校电梯专业建设与课程改革；促进产教融合、校企合作与产业发展，促进电梯维修保养紧缺人才的培养。

四、赛项设计原则
㈠坚持公开、公平、公正的竞赛基本原则

本赛项已开设五届，一直严格执行大赛的制度与相关规定，坚持按照公开、公平、公正的基本原则组织竞赛及与其相关的一切活动；做到赛前赛题与要求公开，竞赛与评价过程公开，赛后成果转化利用公开，以实现竞赛促进专业建设与教学改革、促进人才培养质量的竞赛目标。

㈡竞赛设置与人才需求相适应的原则

本赛项关联职业岗位面广、人才需求量大，职业院校开设专业点多。

目前我国已成为全世界电梯（包括各类直梯、自动扶梯和自动人行道，下同）生产、销售和使用的第一大国，截止至2017年底，我国的电梯保有量达500万台，年产量达76万台，而且每年新增电梯约70万台。随着大量新增的电梯安装投入使用，以及大量的使用期达十年以上的电梯已进入故障高发期，电梯专业人才（特别是从事维修保养工作的技能型人才）紧缺的问题已显得越来越突出。许多电梯是由于维护保养不当才造成故障频发的，而许多电梯事故也是由于缺乏及时、专业的处理才酿成更大的财产和生命损失。多少惨痛的教训告诉我们：电梯维保人员确实是当今社会紧缺的技能人才！

而与此形成鲜明对照的是：目前国内职业院校所培养的电梯专业人才（特别是中职层次的维修保养人才）远不能满足社会的人才需求。因此，本赛项对于提高社会各界对电梯专业人才培养的重视，引领职业院校的电梯专业建设与教学改革，促进电梯专业人才培养质量的提高具有重要的意义，并已发挥出显著的作用：本赛项设立六年来，通过五届国赛及相关行业与地区的竞赛，已与国内近百所职业院校（包括技工院校，下同）、十多家品牌电梯企业、行业协会，以及电梯的管理、使用部门的约500位电梯专业教师和专业技术人员建立起竞赛与专业建设的资源信息共享联系，遍布国内除港、澳、台和西藏、青海的所有地区，有效地促进了电梯专业建设与人才培养质量的提升。

㈢竞赛内容设计与岗位要求深度对接的原则

本赛项的竞赛内容充分体现岗位的核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点。按照电梯维修保养岗位的主要工作任务设计竞赛内容，按照职业岗位的工作过程设计比赛过程，按电梯维修保养的技术标准制定评判标准。

本赛项设立五届以来，通过不断总结经验，持续改进，使竞赛内容更加贴近岗位实际要求。本赛项的竞赛内容分为电梯维修与电梯保养两大部分，赛题内容全部源于典型的实际工作案例：维修操作竞赛选取电梯设备常见的典型故障；保养操作竞赛按照《电梯维护保养规则》TSG/T5002-2017的要求，其考核范围基本涵盖了半月、季度、半年与年度维护保养等电梯全部保养内容，并以半月保养的31项工作任务为基础（可见图2）。具体是：
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图2

1.电梯（直梯）维修操作竞赛

电梯故障可分为电气故障与机械故障两大类。由于在实际中电梯的电气故障占较大比率，直梯维修操作竞赛预先设置了6个电气故障，分别在电梯安全保护回路（开关）、门锁连锁回路、控制电源电路、微机控制器的输入与输出电路、运行电路、主电路等处设置。而电梯的机械故障虽然发生率不高，但却具有部位相对集中且影响较大的特点。本赛项预先设置2个机械故障，一般在曳引系统、门系统、轿厢系统、导向系统、安全系统等处设置。所设的电气与机械故障全部源自真实的典型故障案例，将易出故障的部件（如电气回路的安全开关、层门上的易损件）设置成故障的形式，考核选手通过观察故障现象，系统地理解电梯的结构与运行原理，由此分析故障产生的可能原因，再用仪器仪表检查故障、进而排除故障。并把故障的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”作为评分的依据，结合“赛场情况记录表”（见表4～表6）记录选手对各个故障的处理过程与处理结果、测量数据，按照详细的评分表（见表7～表9）公平客观评价选手的技能水平，完全符合职业岗位的要求。

2.电梯（直梯）保养操作竞赛

按照TSG/T5002-2017中对电梯半月、季度、半年、年度维护保养内容，将各个保养周期项目中的内容进行了整合，由此选择其中6个保养项目作为竞赛内容。要求按相关标准进行操作、检测、调整、维修或更换，并将保养项目必须检查的内容与技术要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据完整、规范地填写“电梯保养操作记录表”。 结合“赛场情况记录表”（见表4）记录选手对各个保养项目的处理过程与处理结果，按照详细的评分表公平客观全面评价选手的操作技能水平，完全符合职业岗位的要求。

3.自动扶梯维修保养操作竞赛

随着经济社会的发展和城镇化速度的加快，大量的公共设施（包括机场、车站、城市商场等）建成投入使用，自动扶梯（包括自动人行道）的使用越来越普遍（据统计约占电梯总量的15%），由此所带来的维修保养及其人才紧缺的问题也越来越突出。因此本赛项拟在三届行业赛的基础上，在2019年的竞赛中增加自动扶梯维修保养操作的竞赛内容。要求按照操作规范的要求，在自动扶梯上完成2个电气故障、1个机械故障维修项目和2个保养项目（检测、调整或更换），并完整、规范地填写“自动扶梯维修与保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照相关标准进行操作并记录数据）。

㈣竞赛平台适用性与安全性、稳定性、经济性相结合的原则

本赛项的竞赛平台（YL-777型教学电梯）依据职业院校“电梯维修与保养”的岗位培养目标设计，紧贴行业和企业标准，符合职业院校电梯专业的教学要求。该电梯完全采用真实的电梯部件组成（如控制柜、曳引机、开门机、操纵盘、呼梯盒、导轨、导靴、门系统安全保护装置、终端超越保护装置、限速器、安全钳、缓冲器、对重装置等），采用当前电梯广泛采用的微机控制、变频变压调速系统（VVVF），曳引机采用目前主流的永磁同步电动机驱动，仅是将轿厢按比例缩小而压缩了整梯的尺寸。在该设备上完全可以按实用电梯的要求进行电梯基本结构与原理、电梯机、电系统主要故障的维修与保养等全部实训项目的教学，具有较高的性价比。所以该设备（包括所配套的YL-2170A型自动扶梯等18个系列产品）的研发是电梯专业教学设备的突破和创新，解决了长期以来电梯教学设备真实性与教学上的实用性、操作性与安全性难以统一的矛盾，实现了真实的使用功能与整合的教学功能、完善的安全保障性能三者的完美结合；有利于在专业教学中实施任务驱动、项目教学和行动导向等具有职业教育特点的教学方法，有利于组织“做学教”理实一体化教学；从而实现教学环境与工作环境、教学内容与工作实际、教学过程与岗位操作过程、教学评价标准与职业标准的“四个对接”。

作为2012年、2013年、2015年、2016年和2018年五届全国职业院校技能大赛中职组“电梯维修保养”赛项的竞赛平台，随着竞赛的发展竞赛平台已趋向成熟，竞赛方案日臻完善，能够确保竞赛的顺利与安全进行。竞赛平台同时作为行业和地区本赛项的竞赛设备，而且被全国各地的近150所职业院校普遍使用在电梯专业教学中，并在电梯职业资格鉴定考证、培训中得到越来越广泛的应用，对电梯专业的建设与教学改革起到极其重要的引领作用。与本赛项竞赛内容与竞赛平台相应的教学资源建设也已基本配套，如已出版的8本系列教材被职业院校广泛使用（见图3，详见今年的《赛项资源转化工作报告》）。
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图3

五、赛项方案的特色与创新点
㈠关注公共安全，紧贴社会实际需求，体现职业教育服务社会的责任感与使命感

如上所述，随着社会经济的发展和城镇化与人口老龄化提高，电梯作为城市立体交通工具和城市公共安全重要组成部分，以及随之产生的各种相关问题，已日益引起社会和媒体的高度关注。本赛项紧贴生产和生活实际，促进电梯专业技能型人才的培养，促进电梯保有量日益增加与电梯维修保养人才日益紧缺矛盾的解决。为电梯安全使用及城市公共安全作出了具体、实在的贡献，成功体现了职业教育服务产业、服务社会的高度社会责任感和历史使命感。

㈡紧贴行业标准，对接职业资格，引领专业建设改革方向

依据相关专业培养目标，紧贴行业标准，结合国家职业资格技能鉴定大纲内容，按照职业及岗位技能要求，设计适合专业核心技术综合实训要求的技能竞赛设备及配套教学资源。通过在真实的环境中进行比赛，提升学生的职业能力和职业素养，对专业建设与教学改革起到示范和引领作用。在竞赛内容选择、竞赛过程安排、竞赛安全保障、竞赛结果评判方面形成本赛项的特色。
对竞赛内容选择、竞赛过程安排、竞赛安全保障、竞赛结果评判的设计，经过五届国赛的探索、改革与创新，体现出竞赛内容的全面性（如上所述），以及竞赛过程的科学性与安全性、竞赛标准评判的规范性与可操作性。这主要体现在：

1.在电梯维修的竞赛中强化选手对故障现象的分析能力，基本上掘弃了在教学中容易出现的违背职业操作规律、作为应试教育产物的“排雷”式排障思路与方法，也掘弃了在备赛中单纯强化训练单一技能的“钻牛角尖”式备赛方法。在排障时讲究系统性与条理性，引导职业学校培养学生的分析问题与解决问题的能力，培养完整的职业能力，对选手系统掌握电梯运行原理及各相关部分的作用及其相互关系提出更高的要求。在电梯保养的竞赛中，则强调在完成保养任务的过程中必须符合操作规范要求。

2.电梯作为对其安全性能有特殊要求的特种设备，其职业能力非常强调操作的规范性。根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的“三结合”评价原则，在竞赛结果评判中不仅考核选手实现竞赛任务目标的达成度，还要考察选手在实现任务目标过程中的操作技能规范程度；不仅考核选手的专业知识与技能，还要考察选手的团队协作、安全意识等职业素养。而且其评分方法经过多届竞赛已日臻完善并操作娴熟。

㈢在竞赛资源转化方面形成本赛项的特色

竞赛资源转化的具体实施步骤全面、翔实，操作性强，已形成本赛项的特色（详见“十七、教学资源转化建设方案”）。教学资源已充分涵盖赛项和专业教学的基本内容。如所出版的系列教材（及其相配套的数字化教学资源）应该是国内近年来电梯专业相对配套完善的第一套中职教材。本赛项设立六年来在竞赛资源转化方面所取得的实效，实现了组织技能竞赛的根本目标，有力地提升了本赛项的影响力与辐射力。

六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

“电梯维修保养”赛项为团体赛，竞赛包括直梯维修、直梯保养和自动扶梯维修保养等三部分操作竞赛的内容。

Repairing and Maintenance of Elevator is team competition,  including repairing of elevator, maintenance of elevator, repairing and maintenance of automatic escalator 

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团体赛方式进行。每支参赛队2名选手，参赛选手必须是2019年度中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2019年本赛项拟邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

八、竞赛时间安排与流程

㈠竞赛时间安排（表3）
表3  2019年全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项时间安排表
	日期
	时间
	地点
	内容
	备 注

	第一天
	9:00-12:00
	赛场
	工作人员培训
	“工作人员”包括全体裁判员、记分员、仲裁员和赛场技术人员等

	
	14:00前
	报到处
	全部参赛队报到完毕
	

	
	14:00-16:00
	赛场
	参赛队熟悉赛场
	

	
	14:00-17:00
	会议室
	工作人员培训
	

	
	15:00-16:30
	会议厅
	参赛队领队会议
	

	
	16:00
	赛场
	封场，设备调试
	

	第二天
	8:00
	赛场门口
	第一场比赛选手检录
	

	
	8:30-9:30
	赛场
	第一场比赛
	

	
	9:30-11:30
	赛场
	评分、设备调试
	第一场的评分时间较长

	
	11:00
	赛场门口
	第二场比赛选手检录
	

	
	11:30-12:30
	赛场
	第二场比赛
	

	
	12:30-13:30
	赛场
	评分、设备调试
	

	
	13:00
	赛场门口
	第三场比赛选手检录
	

	
	13:30-14:30
	赛场
	第三场比赛
	

	
	14:30-15:30
	赛场
	评分、设备调试
	

	
	15:00
	赛场门口
	第四场比赛选手检录
	

	
	15:30-16:30
	赛场
	第四场比赛
	

	
	16:30-18:30
	赛场
	评分、设备调试
	加上设备全面检查时间

	第三天
	7:30
	赛场门口
	第五场比赛选手检录
	

	
	8:00-9:00
	赛场
	第五场比赛
	

	
	9:00-10:00
	赛场
	评分、设备调试
	

	
	9:30
	赛场门口
	第六场比赛选手检录
	

	
	10:00-11:00
	赛场
	第六场比赛
	

	
	11:00-12:00
	赛场
	评分、设备调试
	

	
	11:30
	赛场门口
	第七场比赛选手检录
	

	
	12:00-13:00
	赛场
	第七场比赛
	

	
	13:00-14:00
	赛场
	评分、设备调试
	

	
	13:30
	赛场门口
	第八场比赛选手检录
	

	
	14:00-15:00
	赛场
	第八场比赛
	

	
	15:00-18:00
	赛场
	评分、设备调试
	16时前出成绩

	
	16:00-18:00
	赛场门口
	成绩公示
	

	
	18:00
	会议厅
	闭赛式
	


注：1.设计赛场按20台直梯、10台扶梯配置，其中直梯维修和直梯保养操作竞赛各用10台直梯，自动扶梯维修保养操作竞赛用10台扶梯。

2.该表按照78队≧参赛队总数>60队设计，所以三个比赛项目各赛八场，时间为两天（每天四场）；实际报名每增加10支参赛队，则需要增加一场；每减少10支参赛队，则可以减少一场（比赛天数相应增减）。

3.竞赛分为八组，每组10支参赛队，交错进行直梯维修、直梯保养和自动扶梯维修保养三项竞赛（均为一小时）。

㈡竞赛流程（图4）
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图4  竞赛流程图

九、竞赛试题
1.本赛项严格按照《全国职业院校技能大赛赛题管理办法》建立赛题库。赛题库于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）公布。

2.赛题库中有直梯维修、直梯保养和自动扶梯维修保养三项竞赛内容各15套的竞赛赛卷（各套赛卷的重复率不超过50%）。

3.按《全国职业院校技能大赛赛题管理办法》，正式赛卷于比赛前三天内，把公开的赛卷随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。 

4.样卷见本申报书附件。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则
㈠评分标准制定原则

根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的评分原则，对选手在竞赛过程中完成任务的情况及各方面活动予以全面关注：既关注选手完成任务的质量，又关注选手养成规范、安全操作和团队合作的良好习惯，以及节约能源、原材料与爱护工具设备、保护环境等意识与表现；既关注任务目标的实现，又关注实现目标的过程与细节；既关注关键职业能力的养成，又关注综合素质的提高。

㈡评分方法和评分细则

按照《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，根据本赛项的竞赛内容设计出评分内容、要求和评分标准的三级目录评分表（见表7、表8和表9），以及选手记录表（见附件《竞赛样卷》）和现场裁判员的“赛场情况记录表”（见表4、表5 和表6）；评分裁判员在每场竞赛结束后，根据选手和现场裁判员在竞赛过程中的记录，在评分表上进行评分。

该评分方法已经过六年来的五届国赛和四届行业赛运作的检验，已日臻规范完善。评分表的三级评价项目已细化到0.1分，能够切实执行评分原则，尽最大可能避免人为评价的随意性与差异性，能够确保竞赛的公平公正。同时随着赛题的全部公开，设计19年的竞赛不再受场次与时间的限制（详见表3及其附注），不但可以完全满足全国各地学校的参赛要求，而且评分过程也不再受场间时间的过分限制与约束，从而使该评分方法更具操作性。

具体的评分方法与过程如下：
1.选手在竞赛中的记录

(1)直梯维修操作竞赛要求选手将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“直梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中（详见附件1《直梯维修操作竞赛样卷》）。

(2)直梯保养操作竞赛要求选手将保养项目检查内容与要求、保养操作方法与步骤、有关的测量数据（保养前、后）完整、规范地填写“直梯保养记录表” （详见附件2《直梯保养操作竞赛样卷》）。

(3)自动扶梯维修保养操作竞赛同样要求选手在维修操作中将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“自动扶梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中；在保养操作中要求选手将保养项目检查内容与要求、保养操作方法与步骤、有关的测量数据（保养前、后）完整、规范地填写“自动扶梯保养记录表”（详见附件3《自动扶梯维修保养操作竞赛样卷》）。

2.竞赛过程的现场裁判记录

竞赛过程的现场裁判记录是过程性评价的主要依据。本赛项每个赛位配备两名现场裁判员。要求各赛位的现场裁判员在竞赛过程中，将有关内容及时记录于“赛场情况记录表”中（见表4、表5 和表6）。如发现选手有违规行为，裁判员要及时提醒并要求其立即改正，并在“现场裁判记录表”中的“违反职业操作规程与安全操作规范”一栏记录违规操作情况。在竞赛结束后现场裁判应对机械维修调整后结果进行核实检验，并将数据记录于“数据测量”记录栏中。

表4  直梯维修操作竞赛赛场情况记录表

	赛区
	
	赛项名称
	中职电梯维修保养
	竞赛项目
	直梯维修

	竞赛场次
	
	赛位号
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	序号
	故障点
	操作过程与完成内容
	是:√ 否:ⅹ

无此项划线
	评分表序号(裁判填)

	电气故障1-6
	
	1找到故障位置
	
	

	
	
	2故障点排除
	
	

	
	
	3发生短路或损坏器件
	
	

	
	
	4使用工具或仪表来进行查找
	
	

	
	
	5有填写电梯维修记录表
	
	

	
	
	6产生新的故障
	
	

	
	
	产生新故障已经修复
	
	

	机械故障1-2
	
	1找到故障位置
	
	

	
	
	2故障点排除：(1)基本排除，但调整结果有关测量数据不符合标准（规范）
	
	

	
	
	(2)故障未能完全排除
	
	

	
	
	3损坏器件
	
	

	
	
	4安装操作步骤、操作(调整)方法正确
	
	

	
	
	5有填写电梯维修记录表
	
	

	
	
	6有填写测量数据记录
	
	

	
	
	7产生新的故障
	
	

	
	
	产生新故障已经修复
	
	

	电梯运行功能
	1检修状态上、下行
	
	

	
	2轿内指令与厅外招唤信号登记、显示、消号
	
	

	
	3自动运行开关门
	
	

	
	4自动上、下行全过程运行
	
	

	
	5安全保护装置
	
	

	数据测量情况
	

	违反职业操作规程与安全操作规范
	

	其它情况记录

（数据测量）
	


注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号         

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

表5  直梯保养操作竞赛赛场情况记录表

	赛区
	
	赛项名称
	中职电梯维修保养
	竞赛项目
	直梯保养

	竞赛场次
	
	赛位号
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	保养项目
	操作过程与完成内容
	是√，否ⅹ

无此项划线

	保养项目1-6
	1保养项目有进行操作
	

	
	2保养操作完成（本项能正常运行）
	

	
	结果符合标准
	

	
	3无发生短路或损坏器件
	

	
	4无产生新的故障
	

	
	产生新故障已经修复
	

	
	5材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数）
	

	
	6有填写电梯保养操作记录表
	

	
	操作步骤（方法、内容；有关数据）：



	违反职业操作规程与安全操作规范
	

	其它情况记录
	


注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号         

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

表6  自动扶梯维修保养操作竞赛赛场情况记录表

	赛区
	
	赛项名称
	中职电梯维修保养
	竞赛项目
	自动扶梯维修保养

	竞赛场次
	
	赛位号
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	序号
	故障点
	操作过程与完成内容
	是:√ 否:ⅹ无此项划线
	评分表序号(裁判填)

	故障1-3
	
	1找到故障位置
	
	

	
	
	2故障点排除
	
	

	
	
	3发生短路或损坏器件
	
	

	
	
	4使用工具或仪表来进行查找
	
	

	
	
	5有填写电梯维修记录表
	
	

	
	
	6产生新的故障
	
	

	
	
	产生新故障已经修复
	
	

	保养项目1、2
	1保养项目有进行操作
	
	

	
	2保养操作完成（本项能正常运行）
	
	

	
	结果符合标准
	
	

	
	3无发生短路或损坏器件
	
	

	
	4无产生新的故障
	
	

	
	产生新故障已经修复
	
	

	
	5材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数）
	
	

	
	6有填写电梯保养操作记录表
	
	

	
	操作步骤（方法、内容；有关数据）：


	

	数据测量情况
	
	

	违反职业操作规程与安全操作规范
	

	其它情况记录
	


注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号         

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日
3.竞赛结束的评分

(1)在本场比赛结束后，由5位评分裁判根据参赛队提交比赛记录和现场裁判员提供的“现场裁判记录表”，在评分表上各自独立进行评分（评分表见表7、表8和表9）。 

表7  直梯维修操作竞赛评分表
（总分：50分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

	一级评价项目
	二级评价项目
	三级评价项目
	扣分
	得分

	
	项目
	评价要求
	配分
	评分标准
	
	

	直梯维修
	电气故障1-6
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除6个电气故障。

2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障

3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“直梯维修记录表”中
	故障1-4每个4分，故障5、6每个5分，共26分
	1.未找到故障位置扣4-5分；因操作不当发生短路或损坏器件扣4-5分；产生新的故障不能自行修复扣4-5分；已经修复扣2分。
	
	

	
	
	
	
	2.找到故障位置未能完全排除故障扣2分。
	
	

	
	
	
	
	3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分；

未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。
	
	

	
	机械故障1-2
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除2个机械故障

2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据

3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“直梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中
	每个6分，共12分
	1.未找到故障位置扣6分；

排除故障时，因操作不当损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分。
	
	

	
	
	
	
	2.找到故障位置未能完全排除故障扣3分；故障基本排除，但调整结果关测量数据不符合标准（规范）扣1分。
	
	

	
	
	
	
	3.安装操作步骤、操作(调整)方法错扣1分。
	
	

	
	
	
	
	4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分；

未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	8.相关测量数据记录未按标准填写或全错的扣0.5分；不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分（最多限3项）。
	
	

	
	电梯运行功能正常
	要求维修调试结果电梯运行功能正常（每少一个功能扣1分）
	4分
	1.轿内指令信号、厅外招唤信号登记与消号。
	
	

	
	
	
	
	2.检修状态下手动开、关门，检修上、下行。
	
	

	
	
	
	
	3.无司机状态，自动开、关门；自动上下行。
	
	

	
	
	
	
	4.各种运行显示和安全保护装置功能正常。
	
	

	
	操作熟练程度
	  1.要求所设置的电气、机械故障能够全部排除，电梯运行功能正常

2.要求操作熟练，排障迅速
	2分
	1.竞赛设置的电气、机械故障未全部排除，或电梯运行功能
错误多于2个的扣1分。
	
	

	
	
	
	
	2.竞赛设置的电气、机械故障全部排除，电梯运行功能基本正确（
功能错不超过2项）。根据操作时间长短在0～1扣分（操作时间最短的不扣分。原则上按批次比较，不同批次比照执行）。
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。

2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范
3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	6分
	1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	6.（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	其他扣分规定
	在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格。
	
	

	
	
	违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
	
	

	
	
	不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。
	
	

	
	
	选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。
	
	


注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

表8  直梯保养操作竞赛评分表
（总分：30分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

	一级评价项目
	二级评价项目
	三级评价项目
	扣分
	得分

	
	项目
	评价要求
	配分
	评分标准
	
	

	直梯保养
	保养项目1-6
	1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养

2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据）
	每个4分，共24分
	1.保养项目未操作扣4分；

因操作不当发生短路或损坏器件扣4分；产生新的故障不能自行修复扣4分；已经修复扣2分。
	
	

	
	
	
	
	2.保养操作结果不符合标准扣2分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分；写不完整或不能符合标准(规范)或有错的每项扣0.2分。
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。

2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范
3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	6分
	1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	6.（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	其他扣分规定
	在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格。
	
	

	
	
	违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
	
	

	
	
	不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格
	
	

	
	
	选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。
	
	


注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

表9  自动扶梯维修保养操作竞赛评分表
（总分：20分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

	一级评价项目
	二级评价项目
	三级评价项目
	扣分
	得分

	
	项目
	评价要求
	配分
	评分标准
	
	

	自动扶梯维修保养
	故障1-3
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除3个故障。

2.在故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障

3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“自动扶梯维修记录表”中
	每个故障3分，共9分
	1.未找到故障位置扣3分；

因操作不当发生短路或损坏器件扣3分；产生新的故障不能自行修复扣3分；已经修复扣1分。
	
	

	
	
	
	
	2.找到故障位置未能完全排除故障扣1分。
	
	

	
	
	
	
	3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分；

未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。
	
	

	
	保养项目1、2
	1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对自动扶梯进行日常维护保养

2.能够对2个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“自动维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据）
	每个3分，共6分
	1.保养项目未操作扣3分；

因操作不当发生短路或损坏器件扣3分；产生新的故障不能自行修复扣3分；已经修复扣2分。
	
	

	
	
	
	
	2.保养操作结果不符合标准扣2分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分；写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分。
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。

2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范
3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	5分
	1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	5.在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	6.(电梯)首次断电必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	7.在检修运行时有遗留工具或者人员站立在梯级上等不安全操作时，每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	
	
	
	8.盘车、进出上、下底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	其他扣分规定
	在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格。
	
	

	
	
	违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
	
	

	
	
	不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。
	
	

	
	
	选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。
	
	


注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

(2)在评分过程中，现场裁判员根据“现场裁判记录表”的要求检查、确认本赛位选手完成的项目；2名选手在本赛位全程参与，在确认其所完成的项目、测量数据并签字后方离开赛场。

(3)2名记分员在监督员的现场监督下进行计分；5位评分裁判员的评分去掉1个最高分和1个最低分，其余评分的算术平均值作为该赛位的最终得分。

(4)记分员登记本场比赛的“成绩汇总表”，经复核无误，由记分员、裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

4.总成绩评定及名次排列

全部比赛结束，各场比赛的成绩评定后，经加密裁判解密，直梯维修操作竞赛成绩、直梯保养操作竞赛成绩与自动扶梯维修保养操作竞赛成绩之和为该队竞赛总成绩；按竞赛总成绩从高分到低分排列各参赛队的名次。

5.成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

6.公示 

(1)最终成绩经复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2小时。

(2)成绩公示无异议后，由仲裁员在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。 

十一、奖项设置
本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十二、技术规范

技术标准（表10）
表10  竞赛相关技术标准

	序号
	标  准
	内  容

	1
	GB 7588-2003
	《电梯制造与安装安全规范》

	2
	TSG T5002-2017
	《电梯维护保养规则》

	3
	TSG T7003-2012
	《电梯监督检验和定期检验规则》

	4
	GB/T 10059-2009
	《电梯试验方法》

	5
	GB/T 10060-2011
	《电梯安装验收标准》

	6
	GB/T 24478
	《电梯曳引机》

	7
	GB8903-2005
	《电梯用钢丝绳》

	8
	GB/T 10058-2009
	《电梯技术条件》

	9
	JG/T 50702.1-1996
	《电梯T型导轨》第5 部分：技术要求

	10
	GB 14048.1-2006
	《低压开关设备和控制设备》第1 部分：总则

	11
	GB/T 5013.5-2008
	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》第5部分：电梯电缆

	12
	GB/T 5023.6-2006
	《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第6 部分：电梯电缆和挠性-连接用电缆

	13
	GB 14048.5-2008
	《低压开关设备和控制设备》第5-1 部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器


职业标准

电梯安装维修（中级）证。

㈢教学标准

在中等职业学校“机电设备安装与维修”与“电气运行与控制”等专业电梯专门化方向所规定的教学内容中，涉及到电梯结构与原理、电梯安全操作规程、电梯维修与保养的相关知识与技能，主要有：
    1.电梯的基本结构、主要部件及其功能；

    2.电梯的安全操作程序及安全操作规程；

    3.电梯的电气基础知识及电气控制线路功能；

4.机械和电气操作工艺要求；

5.电梯常见故障的分析方法与排障能力；

    6.电梯维护保养项目（内容）和维护保养基本要求。
十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求
建议使用的比赛器材

1.YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置
(1)主要技术参数

工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5% 50Hz

装置尺寸：5000×3900×7800（长×宽×高）

厅门净尺寸：800×1000 mm

提升高度：1800 mm

额定速度：0.2m/s

最大功率消耗≤1.6KW

(2)设备结构与特点

本设备全部采用真实电梯的机构及部件制成，主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统等构成：

曳引系统：主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成；曳引机由永磁同步电动机、制动器等组成，为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重，驱动轿厢升降。

导向系统：主要由导轨、导靴、导轨支架等组成；导靴安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和导轨运动于导轨上；导轨架主要起支撑导轨的作用。

轿厢系统：由轿厢架与轿厢体（轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等）构成；采用中分式开门。

    门系统：由轿厢门、层门、开门机、门锁装置等组成。

    重量平衡系统：由对重和对重块装置等组成。

    电力拖动系统：由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成；主要提供动力，实现电梯调速控制。

    电气控制系统：由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、旋转编码器等组成；采用集选变频控制方式。

    安全保护系统：主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置等组成；具有接地保护、过流、过载、漏电保护及防坠落等保护功能，符合国家相关的标准。

(3)设备配置（表11）

表11  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备配置一览表

	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	井道及观测平台
	500×390×780（长×宽×高）cm
	1
	套
	

	2
	主控制柜
	P≤2KW
	1
	套
	

	3
	电源箱
	
	1
	套
	

	4
	曳引机
	V≤1m/s
	1
	套
	永磁同步

	5
	轿厢导轨
	T75
	1
	套
	

	6
	对重导轨
	TK5A
	1
	套
	

	7
	轿厢架
	
	1
	套
	

	8
	轿厢
	
	1
	套
	表面喷塑

	9
	门机
	
	1
	套
	永磁同步

	10
	层门装置
	
	2
	套
	不锈钢

	11
	安全钳
	V≤1m/s
	1
	套
	渐进式

	12
	限速器-涨紧装置
	V≤0.75m/s
	1
	套
	单向

	13
	限速器钢丝绳
	∅8
	1
	套
	

	14
	曳引钢丝绳
	∅10
	1
	套
	

	15
	绳头组合
	楔式绳头
	1
	套
	

	16
	液压缓冲器
	V≤1m/s
	1
	套
	

	17
	聚氨酯缓冲器
	V≤1m/s
	1
	套
	

	18
	外招呼盒
	
	2
	套
	

	19
	轿内操作箱
	
	1
	套
	

	20
	端站保护装置
	
	1
	套
	

	21
	平层装置
	
	1
	套
	光电式

	22
	光幕
	
	1
	套
	

	23
	称重装置
	
	1
	套
	

	24
	轿顶操作盒
	
	1
	套
	

	25
	底坑操作盒
	
	1
	套
	

	26
	随行电缆
	
	1
	套
	

	27
	井道电缆
	
	1
	套
	

	28
	电梯照明
	
	1
	套
	

	29
	实训指导书
	
	1
	本
	

	30
	实训工具
	
	1
	套
	见表12


 (4)设备附件（表12）

表12  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备附件一览表

	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	1
	安全帽
	
	2
	个
	

	2
	安全带
	双背式安全带
	2
	套
	

	3
	隔离带
	警戒线护栏
	2
	个
	

	4
	安全警示牌
	维修支架牌
	1
	个
	

	5
	
	危险支架牌
	1
	个
	

	6
	挂牌
	维修挂牌
	1
	个
	

	7
	水平尺
	600mm
	1
	把
	

	8
	线坠
	带磁性
	1
	支
	

	9
	钢板尺
	300mm
	1
	件
	

	10
	锤子
	3磅
	1
	把
	

	11
	活动扳手
	250×30
	1
	把
	

	12
	
	300×36
	1
	把
	

	13
	一字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	14
	
	3×75
	1
	把
	

	15
	十字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	16
	
	3×75
	1
	把
	

	17
	万用表
	华谊MY60
	1
	件
	

	18
	电笔
	得力8001
	1
	支
	

	19
	锉刀
	扁锉8寸
	1
	支
	

	20
	
	扁锉6寸
	1
	支
	

	21
	卷尺
	3m
	1
	把
	

	22
	记号笔
	
	1
	支
	

	23
	绝缘胶布
	
	1
	卷
	

	24
	尖嘴钳
	6`
	1
	把
	

	25
	斜口钳
	6`
	1
	把
	

	26
	内六角扳手
	10件套
	1
	套
	

	27
	开口扳手
	8-10
	1
	把
	

	28
	
	10-12
	1
	把
	

	29
	
	13-16
	1
	把
	

	30
	
	14-17
	1
	把
	

	31
	
	18-21
	1
	把
	

	32
	
	19-22
	1
	把
	

	33
	
	24-27
	1
	把
	

	34
	梅花扳手
	8-10
	1
	把
	

	35
	
	13-16
	1
	把
	

	36
	
	14-17
	1
	把
	

	37
	
	18-21
	1
	把
	

	38
	
	19-22
	1
	把
	

	39
	
	24-27
	1
	把
	

	40
	校导尺
	JS-302
	1
	付
	

	41
	钳形电流表
	MS2026
	1
	件
	

	42
	顶门器
	
	1
	件
	

	43
	塞尺
	
	1
	把
	

	44
	工具箱
	
	2
	支
	

	45
	三角钥匙
	
	1
	把
	

	46
	挂锁
	
	1
	只
	

	47
	锁梯钥匙
	
	1
	把
	


2.YL-2170A型自动扶梯维修与保养实训考核装置

(1)主要技术参数

工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7%  50Hz

工作环境：温度-10℃～+40℃；湿度＜95%RH无水珠凝结；海拔＜1000m；环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体

扶梯提升高度：1000 mm 

倾斜度：35°

梯级宽度：800 mm 

运行速度：≤0.5 m/s 

额定功率：5.5 Kw 

额定电压：380VAC， 50Hz 

运行噪音：≤ 60 dB

外形尺寸：长×宽×高=9000mm ×3300mm ×3800mm 

安全保护：接地，漏电，过压，过载，短路

(2)结构和功能特点

本设备全部采用真实自动扶梯的机构及部件制成：

具有便于教学的钢结构平台，在金属桁架两侧装有可方便拆卸的机玻璃护板，便于观察自动扶梯内部结构及运行原理。

电气控制部分采用目前VVVF控制技术，控制系统包括驱动站控制箱、转向站配线箱、照明、安全开关、控制按钮、监控装置，均在上部机房控制箱内。设备具有正常运行、检修运行、变频自启动运行、缺相和错相保护、电机过热保护等主要功能。

采用默纳克扶梯可编程安全系统，具有驱动链安全保护；错、断相保护；梯级链安全保护；扶手带进入保护；非操作逆转保护；梳齿板安全保护；围群板安全保护；梯级下陷保护；电机过载保护；电路接地故障保护；扶手带断带保护；梯级缺失保护；扶手带速度监控；主机抱闸打开检测；检修盖板打开检测；梯级制停距离检测等安全辅助功能。并有附加制动装置。

(3)设备配置（表13）

表13  YL-2170A型自动扶梯维修与保养实训考核装置设备配置一览表

	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	扶梯框架
	材料：Q235标准型钢；表面喷漆处理
	1
	套
	扶梯框架采用Q235标准型钢，平台周围设有扶手及防护栏

	2
	金属桁架
	型号：TET；材料：Q235A标准角钢；表面喷漆处理
	1
	套
	含梯路导轨

	3
	驱动主机
	型号：TJ-400；最大输出转速：39.18r/min；额定电压：AC380；额定输出扭矩：3100Nm；电机功率：5.5KW；减速箱减速比：24.5：1；制动型号：BRA600；制动器工作电压：AC220V
	1
	套
	含电机、减速箱、制动器、附加制动器

	4
	驱动链
	型号：20A-2；节距：31.75mm
	2
	条
	

	5
	梯级
	型号：FY-TJ800；材料：AISi12（铝合金）；倾斜度：35°；梯级宽度：802.5mm；梯级深度：404mm
	若干
	个
	

	6
	梯级传动链
	型号：T133-135；节距：133.33mm；梯级距：400mm；滚轮直径：∅70mm；轮缘宽度：25mm；轮缘材料：聚氨酯；滚轮轴承型号：6240-2RS
	2
	条
	

	7
	张紧装置
	梯级链轮齿数：16；单位节距分度圆直径：5.1258；
	1
	套
	含梯级链轮、轴、张紧小车以及梯级链的弹簧等

	8
	扶手带
	型号：SDS；抗拉强度：≥25.0KN；扶手宽度：79mm；内口宽度：62mm；内口深度：10.6mm
	2
	条
	

	9
	扶手带摩擦轮
	材料：铸铁衬橡胶
	2
	个
	

	10
	扶手导轨
	导轨材料：Q235
	4
	套
	含冷拉金属导轨和滚动轴承尼龙导轮组成

	11
	扶手玻璃
	材料：钢化玻璃；厚度：10mm
	1
	套
	

	12
	围裙板
	表面材质：不锈钢；表面处理方式：发纹
	1
	套
	

	13
	控制柜
	型号：TKD-200；控制方式：VVVF；PLC：欧姆龙CP1E；安全监控系统：默纳克MCTC-PES-E1
	1
	套
	接触器：施耐德

继电器：施耐德

	14
	附加制动器
	制动力矩：8667.15N.m；工作电压：AC220V
	1
	套
	

	15
	自动润滑装置
	自动润滑系统
	1
	套
	含润滑泵、滤油器、分油块、毛刷及油管等

	16
	楼层板
	表面材质：不锈钢；表面处理方式：防滑花纹板
	1
	套
	

	17
	上下前沿板保护开关
	型号：TR236
	6
	只
	

	18
	附加制动器检测开关
	型号：TS236
	1
	套
	

	19
	上下出入口安全开关
	型号：TR236
	4
	只
	

	20
	上下围裙板安全开关
	型号：TR236
	4
	只
	

	21
	驱动链安全开关
	型号：ZR236或QM-ZV10H236-2z
	1
	只
	

	22
	梯级缺失传感器
	
	2
	只
	

	23
	梯级链安全开关
	型号：ZR236或UKS
	1
	只
	

	24
	梯级下陷安全开关
	型号：ZR236或UKS
	2
	只
	

	25
	手动盘车工具
	
	1
	套
	

	26
	移动检修开关
	
	1
	个
	

	27
	移动行灯
	DC220V
	1
	个
	

	28
	实训工具
	
	1
	套
	见表14

	29
	随机资料
	相关说明书及图纸
	1
	套
	


(4)设备附件（表14）

表14  YL-2170A型自动扶梯维修与保养实训考核装置设备附件一览表

	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	1
	卷尺
	3m
	1
	把
	

	2
	万用表
	
	1
	只
	

	3
	内六角扳手（组套）
	BM-C9
	1
	套
	

	4
	全抛光梅花开口两用扳手
	10
	1
	把
	

	5
	全抛光梅花开口两用扳手
	13
	1
	把
	

	6
	全抛光梅花开口两用扳手
	16
	1
	把
	

	7
	全抛光梅花开口两用扳手
	18
	1
	把
	

	8
	T型六角扳手
	5mm
	1
	把
	

	9
	开口扳手
	8～10
	1
	把
	

	10
	开口扳手
	12～14
	1
	把
	

	11
	开口扳手
	17～19
	1
	把
	

	12
	一字穿心螺丝批
	5×75
	1
	把
	

	13
	十字穿心螺丝批
	2×75
	1
	把
	

	14
	工具箱
	
	1
	只
	

	15
	尖嘴钳
	
	1
	把
	

	16
	斜口钳
	
	1
	把
	

	17
	活扳手
	300×36
	1
	把
	

	18
	钢板尺
	300mm
	1
	把
	

	19
	斜塞尺
	1-15mm
	1
	把
	


竞赛场地要求

1.赛场整体环境要求

(1)赛场应包括有：直梯操作竞赛赛场、扶梯操作竞赛赛场、1间评分裁判工作室、1间现场裁判工作室、2间加密裁判工作室、1间监督工作室、1间仲裁工作室。赛场应能屏蔽手机信号。

(2)在赛场外应有：1个选手休息区、1间参赛队领队和指导教师休息室、1间来宾休息室和1间保密室、1间工作人员休息室、1间医务室，以及1个会议厅（供闭赛式和领队会议使用）、1间会议室（供小型会议和工作人员培训使用）。工作人员休息室和医务室的位置应在赛场旁边，其它场地也应尽量靠近赛场。以上所有场地均能够屏蔽手机信号。

(3)所有工作室和按各类工作人员的数目配备足够的桌椅和相应的文具设备；有饮水设备，配相关文具，裁判工作室有1台碎纸机。其它各室也要配备足够的桌椅，有饮水设备。

(4)工作人员、参赛选手及参赛队领队、指导教师、来宾所在的区域均配置彼此独立的（男、女）洗手间。

(5)赛场的采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定。

(6)赛场提供有稳定的电源和应急供电设备；有合格的消防设施设备，有宽敞的疏散通道和不少于三个疏散安全出口。

(7)赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；赛场外有大屏幕或投影，能够同步显示赛场内竞赛状况。

(8)各场地、通道及医务室、消防器材、洗手间等应有醒目的指示标牌（指示标牌均有中英文标注）。赛场各区域之间应有明显标志或警示带。

(9)赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。安排交通车辆接送人员从驻地至赛场往返。

(10)赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险等人员待命，并设置安全应急通道，以防突发事件；并配备有足够的服务与引导人员。在整个比赛期间，都要求赛场和选手休息区域外有保卫人员警戒。

2.操作竞赛赛场

(1)每一个直梯赛位的要求：

①要求在室内至少25m2（5.5×4.5m）面积的硬底地面上，安装有一台“YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置（见‘十、技术平台’）”；

②每个赛位要求在明显位置标明编号（可移动）；配有一个器材柜、一张工作台和两张椅子；配有手写托板以供选手书写；并配有相应数量的清洁工具；张贴有明显的“安全操作注意事项”和“疏散平面图”。

(2)竞赛场地至少安装有20台直梯（20个赛位）；两台设备之间的间距不少于1m，通道宽度不少于2m；楼层高度不低于10m；各台设备的二、三层之间有宽度不少于0.6m的连接通道。

(3)每一个扶梯赛位的要求：

①要求在室内至少38m2（9.5×4m）面积的硬底地面上，安装有一台“YL-2170A型自动扶梯维修与保养实训考核装置（见‘十、技术平台’）”；

②每个赛位要求在明显位置标明编号（可移动）；配有一个器材柜、一张工作台和两张椅子；配有手写托板以供选手书写；并配有相应数量的清洁工具；张贴有明显的“安全操作注意事项”和“疏散平面图”。

(4)竞赛场地至少安装有10台自动扶梯（10个赛位）；两台设备之间的间距不少于1m，通道宽度不少于2m；楼层高度不低于6m。

(5)操作竞赛赛场分为直梯和扶梯两个竞赛赛场，两个赛场均应划分有检录区、竞赛操作区、裁判工作区、材料备件区、作品展示体验区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带。

(6)要求每个赛位都能够看到时间。

十四、安全保障
按照《全国职业院校技能大赛安全管理规定》的有关要求，本赛项在历届竞赛的基础上，从竞赛设计、竞赛组织和竞赛场地设施等三方面完善设计，规避风险，确保备赛和竞赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的安全。

    ㈠比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.进入赛场的所有人员（包括参赛选手、裁判员和所有工作人员，以及进场参观的人员）均要戴安全帽。

㈡竞赛安全

本赛项除了对赛场整体环境的安全设置要求外，按照电梯竞赛的特点，在竞赛设备、赛场设计及竞赛规则与内容、执裁工作要求等方面都作出了针对性的专门设计与要求，并经过了五届国赛与四届行业赛的检验不断完善。具体是：

1.设备安全措施

本赛项竞赛平台作为教学设备，保证教学安全是设计时考虑的首要因素。该设备采用钢架结构，牢固坚实，周边和楼梯装有高度为1.1m的护栏；井道采用钢化玻璃围蔽，既便于直观教学又保障了对井道内操作人员的监护。该设备应该比部分学校教学使用的真实电梯更为安全。

2.赛场安全措施

对竞赛使用直梯都在二、三层之间安装了宽度超过0.6m的连接通道，把各台电梯连接成一个整体（可见图1），既方便了竞赛与平时的教学，又增强了电梯的牢固性。同时，对操作竞赛赛场各台设备之间通道的宽度、安全出口的设置、消防、录像等安全设施都提出了具体的要求（可见“十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求㈡竞赛场地要求”）。

3.竞赛内容的安全设计

电梯作为特种设备，要求从业人员有很强的安全与规范操作意识。本赛项为体现电梯专业这方面的学生素质培养要求，如在所有竞赛中都要求按照标准规范安全操作（可见表4～表9）；又从第一届竞赛就开始设置“安全意识与基本操作规范”作为独立的评分项目，并将此贯穿于所有竞赛内容的具体要求之中。

4.竞赛规则的安全设计

为保证竞赛过程的安全，本赛项在“参赛选手须知”（或“选手注意事项”，详见附件《竞赛样题》）以及评分标准中都对安全操作提出了明确的具体要求。例如要求选手进入轿顶、底坑操作时，必须先向裁判员请示，在裁判监护下进行操作；选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测，确需要带电检测（或在每次重新通电前），必须要向裁判员申请，在确认安全并同意后，方可进行操作。又如在评分标准中，规定“在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格” （见表7～表9）。

5.竞赛执裁的安全设计

本赛项执裁工作的一个特点，是规定每一个赛位（即每台电梯）都配备两名现场裁判员，而且在赛场设置5-6名巡查裁判员。所以本赛项需要的裁判员特别多，以30台竞赛电梯计算，至少需要60名裁判员（且未包括裁判长和评分裁判员、加密裁判员，详见“十九、裁判人员建议”）。本赛项设立六年来，经过不断总结完善，已形成工作人员培训制度，编制了上万字的详细的《工作人员工作细则》，其中对人员的分工、现场各类工作人员的职责及其衔接都作出了具体明确的要求；特别是对现场裁判提出在执裁过程中一定要对本赛位的选手在竞赛过程中做到全程监护，并作出详细记录。

正是因为本赛项从设立六年来周密的安全设计与严格的工作要求，才保证了六年来的五届国赛与四届行业赛都从来没有发生一起安全事故。

㈢生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

    ㈣组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

    ㈤应急处理

1.本赛项自设立以来的五届比赛中，都由赛项执委会会同承办学校应制定有完善的应急预案，包括临时停电的应急预案、突发事件（如火灾和各种自然灾害）的应急预案等，应急预案也经过五届竞赛的运作检验日臻完善。同时要求承办学校确实保证应急预案实施的条件，并将此项列入每次竞赛前一周进行赛场综合检查验收的常设内容之一。

2.比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

㈥处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、经费概算

按照《全国职业院校技能大赛经费管理暂行办法》的有关要求，在赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、场地布置、闭幕式、大赛宣传、奖品和服装等预计费用为65万元。经费预算明细表见表15。

表15  经费预算明细表

	序号
	预算项目
	金额（万元）

	1
	专家费、裁判费
	23

	2
	大赛宣传、设备租赁费
	8

	3
	奖品、服装费
	8

	4
	场地改造
	8

	5
	赛务筹备
	5

	6
	体验中心设计与实施
	5

	7
	教学资源开发、赛项技术完善
	5

	8
	机动
	3

	9
	合计
	65


十六、比赛组织与管理

按照《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》等，制定本赛项的竞赛组织与管理方案：

㈠赛项组织机构

1.赛项执行委员会

赛项执委会全面负责本赛项的筹备与实施工作，在大赛执委会的领导下开展工作，并接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，编制赛项经费预算并统筹管理赛项经费使用，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员，负责赛项资源转化、安全保障等工作等。 

2.赛项专家组

赛项专家工作组在赛项执委会领导下，负责本赛项技术文件（包括《竞赛规程》和《竞赛实施方案》）编撰、竞赛命题、赛场设计、设备拟定、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织、赛项安全预案、赛事咨询、教学成果展示体验、赛事观摩、赛事宣传方案设计、竞赛成绩分析、赛事技术评点、赛事成果转化；指导承办校完成竞赛的各项准备工作；遴选裁判团队并负责裁判培训工作；以及竞赛制度规定和赛项执委会安排的其他竞赛工作。

3.承办院校

承办院校主要职责是：提供竞赛场地和配套场地、落实《竞赛实施方案》、负责竞赛的后勤保障、宣传、赛项经费管理、资料管理；以及竞赛制度规定和赛项执委会安排的其他竞赛工作。

4.协办单位

协办单位（合作企业）主要提供竞赛设备（含备件和耗材）、在竞赛期间提供设备维护与技术服务等。

㈡赛项设备与设施管理

按照《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场条件

赛场按照上述“十三㈡”和“十四㈠、㈡”的要求布置。

2.赛项保障

按照本赛项制定的《竞赛实施方案》，建立完善的赛项保障组织管理机制，确保大赛有序进行。以承办单位为主体，设置竞赛办公室、下设赛务组、技术和设备保障组、后勤接待组、宣传联络组和安全保卫组，并制定相应的工作细则。

㈢赛项监督与仲裁管理

执行《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》。

十七、教学资源转化建设方案
按照《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》，根据本赛项设置的目的：“推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接；促进电梯专业的教学改革，促进人才培养模式与教学方法的改革创新，加快电梯维修保养高技能人才的培养。”因此尽快将竞赛资源转化为教学资源是本赛项非常重要且迫切的任务。本赛项的教学资源转化建设方案及预期成果如下：

㈠资源转化的主要内容

1.建设并完善电梯专业《专业建设整体解决方案》

本赛项专家组已相继开发了电梯专业的中、高职《专业建设整体解决方案》，《方案》主要包括有专业教学标准、师资队伍建设、教学场地建设与教学资源建设的方案等。现需要将《方案》不断逐步修订完善，并将随之制订和完善与之配套的专业课程教学大纲、教学资源配置与建设方案等相关教学资料。

2.组织教学资源建设

(1)制订了《电梯专业系列规划教材建设规划》，共包括18本教材（包括第二版）。目前已按《规划》完成了10本系列专业教材，其中已出版了8本，已交稿待出版2本；计划于年内完成3本（第二版），于19年完成5本。

(2)继续进行与以上教材相配套数字化教学资源（包括习题答案、电子教案、PPT、微视频、题库等）建设。

所设计的以上教学资源能够基本覆盖全部专业主干课程的教学内容。

3.建设“五位一体”的专业实训基地

依托有关职业院校和企业，在国内各主要地区建设“五位（实习实训教学、技能考核、师资及企业和社会培训、技能竞赛、教产研发）一体”的电梯专业人才培（实）训基地。基地的主要作用是：

(1)示范专业建设；

(2)服务专业教学；

(3)进行人才培养、培训和师资培训、职业技能鉴定；

(4)为企业和社会提供技术服务、研发；

(5)作为专业建设研讨交流场所；

(6)作为全国和行业、地区性竞赛的赛场。

目前已在华东、华南和华北地区建成了6个，今年在西北地区（陕西西安）建成1个。争取在今后2-3年内在华北、西南和东北地区各建成1个，以实现在全国范围内建成10个基地且基本覆盖各个地区的目标。

4.继续进行相关的专业教学设备的研发

根据专业建设与教学改革的需要，将继续研发新的专业教学设备并开发本专业新的竞赛项目。并结合第3点考虑按照电梯的功能和维修保养部位开发若干个教学（实训）区域。

5.召开专题研讨会

计划每年召开一次本赛项（专业）的大型专题研讨会，及时总结竞赛的经验、成果与存在问题，研究今后竞赛的发展方向与规划；并将上述4项工作在研讨会上进行研讨并落实。

6.成立专业研究会并建立电梯职业教育联盟

为实施以上方案，建议在相关教学组织属下成立（中、高职）电梯专业教学研究会。并建议在有条件的省成立电梯职业教育联盟（或其它名称），为职业学校提供交流平台，促进学校间的专业建设、电梯教学的经验交流。并通过“电梯职教联盟”平台与电梯企业的建立深入交流的通道，深化校企合作的内涵。

资源转化内容的呈现形式（表16）

表16  教学资源转化内容的呈现形式

	资源名称
	表现形式
	资源数量
	资源要求
	完成时间

	基

本

资

源
	风采展示
	赛项宣传片
	视频
	600MB
	15分钟

以上
	赛后5日

	
	
	风采展示片
	
	
	
	

	
	技能概要
	技能介绍

技能要点

评价指标
	文本
	3套
	图文并茂
	赛后30日

	
	教学资源
	专业教材
	文本
	1-2
	电子教材及配套教学资源
	赛后180日

	
	
	技能训练指导书
	
	1
	
	

	拓

展

资

源
	案例库
	文本/图片
	5套
	典型案例
	赛后180日

	
	素材资源库
	图纸/

微视频
	2GB
	技术平台相关图纸和微视频
	

	
	试题库
	文本
	10套
	赛题
	

	
	衍生成果
	微课
	10个
	教师讲解
	

	
	优秀选手、指导教师访谈、专家点评
	视频
	8个
	30分钟以上
	赛后5日


㈢资源转化成果的推广应用

在国内开设有电梯专业的中、高职院校中推广应用，以推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接；促进电梯专业的教学改革，促进人才培养模式与教学方法的改革创新，加快电梯维修保养高技能人才的培养。
十八、筹备工作进度时间表（表17）

表17  筹备工作进度时间表

	序号
	时间
	工作内容

	1
	2018年8月
	赛项申报

	2
	2018年10月
	组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的修订完善工作，交由大赛执委会发布

	3
	2018年10月-2019年4月
	组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作

	4
	2019年3月上旬
	召开赛项专家组、承办和协办单位三方联席会议，制订《竞赛实施方案》

	5
	2019年4月上旬
	完成命题

	6
	2019年4月中旬
	召开赛项说明会

	7
	2019年4月下旬
	完成竞赛裁判员与仲裁员队伍组建；评分细则与裁判（仲裁）员工作细则等制定完毕

	8
	2019年5月上旬
	竞赛设备调试完毕，专家组到竞赛现场检查验收

	9
	2019年5月中旬
	组织裁判员与仲裁员培训

	10
	2019年5月中旬
	竞赛项目实施

	11
	2019年9-10月
	竞赛项目总结

	12
	2019年11月
	围绕本赛项的相关教学成果研讨会及展示等活动


十九、裁判人员建议（表18）

按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》，本赛项共需要裁判员70名（未包括裁判长和加密裁判员），具体要求如下：

1.本赛项每一个赛位（即每台电梯）需设赛位现场裁判员2名（同时每一位现场裁判员也只能负责一个赛位）。由于赛场有30台电梯，一般要在一天内组织4场竞赛，所以还需要备用现场裁判员5名，所以共需要现场裁判员65名。

2.加上评分裁判员5名；共需要裁判员70名。

3.对现场裁判员的具体要求：

(1)现场裁判员和评分裁判员均应是电梯专业人员，即从事电梯专业教学或技术工作5年以上的专业教师或行、企业的技术人员，具有电梯维修与保养的工作经验，而且能熟练操作竞赛设备；

(2)应具有行业或省级以上本赛项技能竞赛的裁判工作经验，具备从事本赛项裁判工作所必需的专业知识、技能和包括身体素质在内的综合素质；现场裁判员更要有较好的身体素质，年龄一般不要超过60岁。

4.评分裁判员应在现场裁判员条件的基础上，最好能有国赛（本赛项）的执裁经历。

5.裁判员和仲裁员队伍应在组成后进行不少于8学时的专门培训（其中包括不少于1学时的安全专门培训）。
表18  裁判人员建议表

	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁、教学、工作经历
	专业技术职称

(职业资格等级)
	人数

	1

现场裁判员
	电梯（或相关机电类专业）
	1.具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平；

2.具有电梯维修保养的工作经验，且能熟练操作竞赛设备。
	1.具有行业或省级以上技能竞赛裁判工作经验；

2.从事电梯专业教学或技术工作5年以上
	具有中级及以上专业技术职称或技师及以上职业资格等级
	65

	2

评分裁判员
	
	
	
	
	5

	裁判总人数
	70


二十、赛题公开承诺

本赛项承诺保证于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。
二十一、其他

1.其他未尽事宜，在申报过程中随时与大赛执委会办公室沟通。

2.电梯维修保养赛项专职联络人信息如下：

附件：1.直梯维修竞赛样卷

      2.直梯保养竞赛样卷

3.自动扶梯维修保养竞赛样卷

附件1
全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

直梯维修操作竞赛
竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次号              赛位号      

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。直梯维修操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

1.排除电梯电气故障

(1)分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的6个电气故障。要求必须按电梯维修职业操作步骤进行，首先排除安全回路故障、门锁回路故障与控制电源故障等，即在电梯安全回路、门锁回路与控制电源正常，具备运行前提条件下才能进行其他故障查找与排除（即采用非常规步骤排除的故障不给分）。

(2)在电梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

(3)将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“直梯维修记录表”中。

    2.排除电梯机械故障

(1)分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个机械故障（包括与之相关各部件的系统）。

(2)按照GB7588-2003等相关标准进行调整，并测量有关数据。

(3)将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“直梯维修记录表” （附件1）中，并将测量（GB7588-2003等相关标准）有关的数据记录于“数据测量记录表” 中。

3.检查并排除大赛规定的电梯电气故障和机械故障，并进行全面检查与调试，包括排除设备可能存在的缺陷（按“选手注意事项”第5条第7)点处理），使电梯具有集选电梯运行的全部功能，且运行正常（包括各安全保护装置）：

    (1)检修状态下上、下行； 

    (2)轿内指令信号与厅外招唤信号登记、显示、消号；

    (3)自动运行（无司机）状态下自动开关门；

(4)自动运行（无司机）状态下，自动上、下行全过程运行。

直 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

	故障序号
	
	与评分表对应序号

（本栏由裁判填写）
	

	故障现象
	

	故障可能原因
	

	检查排除（过程）方法
	

	准确的故障点
	


数 据 测 量 记 录 表
第        场                          第        号赛位

	序号
	维修调整后有关的测量数据（单位：mm）
	故障设置（评分表）对应序号

	1
	 
	（本栏由裁判填写）

	2
	
	（本栏由裁判填写）

	3
	
	（本栏由裁判填写）


附件2

全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

直梯保养操作竞赛
竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次号              赛位号      

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯保养操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

1.要求按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）。

2.对下列指定的6个项目进行保养、检测、调整、维修或更换，按照GB7588-2003相关标准进行操作，并将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据（如果有）完整、规范地填写附件 “直梯保养记录表”。

（1）轿厢称重装置

（2）限速器轮槽

（3）制动器制动弹簧压缩量

（4）井道照明

（5）厅门锁机械、电气保护性能检验、调整、维修。

注意：此项操作前必须向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程一次进行扣分。

（6）因制动衬（制动器闸瓦）磨损量超过规定值，更换并调整。

注意：此项操作前必须先在“直梯保养记录表”中填写保养操作方法（步骤）后向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程、危险操作，按“选手注意事项”第5条规定扣5～10分。

直梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

	保养项目
	

	保养检查（检验）内容与要求
	

	保养（检验）方法及步骤
	

	测量数据

单位mm
	保养前
	保养后

	
	
	


附件3
全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

自动扶梯维修保养操作竞赛
竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次号              赛位号      

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）在检修运行时有遗留工具或者人员站立在梯级上等不安全操作时，每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。

8）选手进入上、下底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。进出底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

   1.排除自动扶梯电气故障

(1)分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个电气故障。要求必须按电梯维修职业操作步骤进行。

(2)在自动扶梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

(3)将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“自动扶梯维修记录表”中。

    2.排除自动扶梯机械故障

(1)分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的1个机械故障（包括与之相关各部件的系统）。

(2)按照GB7588-2003等相关标准进行调整，并测量有关数据。

(3)将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“自动扶梯维修记录表” 中，并将测量（GB7588-2003等相关标准）有关的数据记录于“数据测量记录表” 中。

3.检查并排除所规定的自动扶梯电气故障和机械故障，并进行全面检查与调试，包括排除设备可能存在的缺陷（按“选手注意事项”第5条第7)点处理），使自动扶梯具有运行的全部功能且运行正常（包括各安全保护装置）。

4.进行自动扶梯的维护保养

(1)要求按照TSG/T5002-2017中对自动扶梯和自动人行道日常维护保养的要求，对自动扶梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）。

(2)对下列指定的1个项目进行保养、检测、调整、维修或更换，按照相关标准进行操作，并将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据（如果有）完整、规范地填写在“自动扶梯保养操作记录表”中。

指定保养项目：自动扶梯安全回路的检查、维修（更换器件）、调整。

此项操作前必须先在“自动扶梯保养操作记录表”中填写保养操作方法（步骤）后向裁判请示，并经同意后，在裁判员的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程、危险操作，按“选手注意事项”第5（3）条规定扣5～10分。

自 动 扶 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

	故障序号
	
	与评分表对应序号

（本栏由裁判填写）
	

	故障现象
	

	故障可能原因
	

	检查排除（过程）方法
	

	准确的故障点
	


数 据 测 量 记 录 表
第        场                          第        号赛位

	序号
	维修调整后有关的测量数据（单位：mm）
	故障设置（评分表）对应序号

	1
	 
	（本栏由裁判填写）

	2
	
	（本栏由裁判填写）

	3
	
	（本栏由裁判填写）


自动扶梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

	保养项目
	

	保养检查（检验）内容与要求
	

	保养（检验）方法及步骤
	

	测量数据

单位mm
	保养前
	保养后

	
	
	


参赛队提前30min到达赛场门口接受检录








通过抽签确定赛位





凭赛位号隐匿个人身份进入赛场，由现场裁判引导至赛位





阅读竞赛文件并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材





竞赛开始时间到，选手开始比赛





距离竞赛结束15min赛位现场裁判进行提示








竞赛结束时间到，停止操作





提交比赛记录








选手留在本赛位参与评分全过程，在确认所完成的任务与记录并签字后才离开赛场








2

