全国职业院校技能大赛纺织品检验与贸易赛项

纺织品贸易实操机考样题（第2套）

## 任务背景

浙江桑迪进出口有限公司是一家主营男女装装服饰出口的国际贸易企业，其主要贸易伙伴为欧美客商。

桑迪公司于2020年5月10日与瑞典Cynthia公司确认一笔女式休闲裤生产订单，客户要求在8月底前，完成订单生产并装运。

**任务一：订单分析**

外贸跟单员周清接受经理委派，于2020年5月10日接手订单。根据客户指示，需要在3个半月内完成所有打样、生产、检验、包装等任务，并按期装运交付客户。

**任务要求**

根据客户资料中关于订单条款、生产工艺、大货生产、包装等要求，完成订单分析任务。在右侧各个问题下方，选择最符合要求的答案。

**参考样题**

**基本条款 - 付款方式**

【单选】 客户在订单中提到，该笔订单采用的“20% deposit & balance by T/T 30 days after B/L”付款方式，属于以下哪种国际结算方式？

A.汇付

B.托收

C.信用证

**基本条款 - 企业社会责任**

【单选】 "merino wool"是一种澳大利亚产的羊毛，在有些客户的订单中，明确要求“non mulesing wool”（非采用割皮防蝇法，“割皮防蝇法”是一种非常不人道的生产方式）生产的"merino"羊毛，这种要求符合本订单中《Corporate Social Responsibility》（生产企业社会责任）文档中所提到的哪项条款？

A.Health and Safety

B.Animal Welfare

C.Charity

**打样生产 - 辅料标准**

【多选】 在供应商手册《QUALITY REQUIREMENTS》文档中。3.1 RAW MATERIAL REQUIREMENT条款，客户要求不同产品原料需具有相应的标准认证。结合本案例的产品，需具备以下哪些质量认证？

A.GOTS

B.OE 100

C.Oekotex FSC

C.GRS (BlueSign)

**包装运输 - 包装胶袋**

【单选】 根据供应商手册《FOLDING, POLYBAG INSTRUCTIONS》文档，关于包装胶袋的要求，以下描述错误的是？

A.包装胶袋的的正面必须包含商标，可回收物标志，警告信息。

B.包装胶袋的背面需要打4个气孔，防止涨袋。

C.包装胶袋的大小必须符合商品折叠后的尺寸，商品装袋后，不能紧贴胶袋，边缘至少留1厘米空间。

**任务二：日程安排**

跟单员在完成基本的订单信息分析后，需要根据订单所涉及到的关于交货期的要求，为自己制订工作计划安排。

**任务要求**

根据订单中客户关于样品确认、产品检验、大货交付等关键时间点的约定，并结合跟单业务实际（如生产过程中的检验、大货交付前的订舱等关键环节），在日历中安排重点业务时点。

**参考样题（备选任务清单）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **可选任务** | **阶段** | **可选任务** |
| 样品跟单 | 款式样 | 生产跟单 | 生产样 |
| 样品跟单 | 分析订单 | 生产跟单 | 安排生产进度 |
| 样品跟单 | 选择生产企业 | 生产跟单 | 日常验货 |
| 样品跟单 | 进行验厂 | 生产跟单 | 中期检验 |
| 样品跟单 | 尺码样 | 生产跟单 | 尾期检验 |
| 原辅料跟单 | 对等样 | 包装跟单 | 包装作业 |
| 原辅料跟单 | 色样 | 包装跟单 | 第三方检验 |
| 生产跟单 | 客户自检 | 运输跟单 | 租船订舱 |

**任务三：样品检验**

跟单员在确定意向企业后，即安排企业进行样品生产。现已收到生产企业提供的样品多件，跟单员需要对这批样品进行初步的检验。从该批样品中，取出一件，结合订单工艺要求，进行生产工艺、规格尺码、工艺瑕疵等方面进行检验。

**任务要求**

结合工艺要求，对样品进行检验。在存在问题的位置，进行标记，并提出整改意见。

**参考样题（照片）**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**任务四：原辅料检验**

在客户确认样品后，跟单员即要与生产企业确认大货生产。首先需要对大货的面料、辅料（如纽扣）进行确认，其次需要安排合适的供应商提供大货配件（如主标、洗标、挂牌等）。

**任务要求**



根据订单文件中关于面料颜色（色号）的要求，通过Pantone标准色卡，比对面料供应商提供的色样，在每组3款颜色相近的面料中，选择最合适的面料。

根据订单要求，结合具体产品，在每一组辅料中，选择最为合适的辅料用于大货生产。

**参考样题**

1.选取色样

2.确认辅料（洗涤标志）

1. 
2. 

**任务五：抽样评估**

在大货生产临近完成时，跟单员需要整体评估产品质量水平，以符合客户的质量标准。通常，在日常检验的基础上，跟单员会在生产进度达到85%以上时，通过抽样检验来确认整体质量情况。

**任务要求**

根据客户订单文件中要求的接受质量限（AQL），采用GB/T 2828.1-2012抽样检验标准，逐批次完成大货抽样检验。

**参考样题**

跟单员从第1批次大货（总共250件）中抽取一定数量的样本，进行抽样检验。结果发现，存在2件不合格品，请根据抽样结果，运用GB2828-2012标准，判断该批次大货是否合格。

**任务六：包装与箱唛**

生产进度如期推进，即将进入最后阶段，需要安排后续的包装作业。跟单员需要根据客户订单要求，确定包装规格，并结合实际生产数量，计算包装数量。


**任务要求**

1.根据订单要求，选择合适的包装瓦楞纸类型，并确定包装规格，计算所需包装箱的数量。

2.根据订单要求，设置合适的箱唛，并将设计好的箱唛粘贴于纸箱上。

**参考样题**

1.选择包装纸板类型



单瓦楞纸箱 双瓦楞纸箱 三瓦楞纸箱

2.确认包装规格，计算包装数量。答案及答题要点

3.设计箱唛。

## 任务素材

1. Purchase Order
2. Style Sheet
3. Corporate Social Responsibility
4. Production & Inspection Routines
5. Quality Requirements
6. Labelling Instructions
7. Packing Instructions
8. Folding, Polybag Instructions

