## 模块三 工艺单制作与推板（教师）

**竞赛内容与要求：**

**（一）工艺单（教师）**

1.依据所提供实操试题，在工艺通知单上**填充内容**，必须包括款式正背面款式图、成品号型规格表（要求列出160/80A、165/84A、170/88A、175/92A、175/96A五个号型系列的服装规格尺寸）、工艺说明及技术要求、制板技术要求。

2.工艺单文件命名为“工艺单-工位号**.jpg**”。选手在电脑桌面上建立以“**模块三T工位号**”命名文件夹，将工艺单文件存放文件夹中。

**（二）推板（教师）**

1.选手接受由工作人员传输的同工位号学生的**净样板文件**，确认并签字认可。

2.选手根据工艺单制定的尺寸规格表，将学生绘制的净样板推板，标注各放码点的档差。**需要测量并表示的尺寸**：胸围、腰围、肩宽、后中衣长、前衣长、背长、袖长、袖肥、袖口、袖山与袖窿的缝缩量。将推板排列在164cm×115cm的矩形内，以“推板-工位号”命名，将文件存放在“**模块三T工位号**”的文件夹中。

**3.将**“**模块三T工位号**”文件夹提交服务器，举手向监考人员报告，工作人员确认文件，选手签字认可。

**注：选手切勿关闭电脑，以免造成文件丢失。**