**2023年全国职业院校技能大赛（高职组）**

**地理空间信息采集与处理赛项**

**一级导线测量成果评分表**

**参赛队编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评测内容 | | 评分标准 | 处理 | 备注 |
| 观 测 与 记 录 | 测站限差 | 1. 1.一级导线：同一方向各测回较差或者2C互差超限、距离测量读数误差超限。   2.二级导线：2C互差超限或距离测量读数误差超限。 | 二类 |  |
| 角度观测记录 | 角度改动秒值 | 二类 |  |
| 连环涂改 | 违规 | 二类 |  |
| 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违规 | 二类 |  |
| 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违规 | 二类 |  |
| 记录规范性 | 就字改字、字迹模糊影响识读。  1处扣2分，最多扣4分。 |  |  |
| 手簿缺项或计算错误 | 每出现1次扣1分，最多扣10分。 |  |  |
| 手簿划改 | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
| 同一位置划改超过1次 | 违规1处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
| 划改后不注原因或不规范 | 违规1处扣1分，最多扣2分。 |  |  |
| 内 业 计 算 | 方位角闭合差或导线全长相对闭合差 | 超限 |  |  |
| 平差计算(20分) | 1处计算错误扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |  |
| 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； |  |  |
| 坐标检查(6分) | 与标准值比较超过±5cm为超限，每超限1个点扣3分。 |  |  |
| 计算表整洁 | 每1处非正常污迹扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
| **合计扣分** | | |  |  |

**裁判签名： 日期：**