**一级导线竞赛试题**


如图1所示导线，其中C6为已知点，D6、A6、B6为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

已知C6B6方向的坐标方位角：αC6B6 = 105°49′44″

C6点坐标为： XC6=2589275.325 m YC6 = 444434.099 m

C6

B6



D6

A6

**图1 一级导线测量竞赛路线示意图**

* 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。
* 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。
* 总分100分，其中竞赛用时成绩满分15分，实操及成果质量满分85分。